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Samsung Electronics mejora el rendimiento 
de sus memorias SSD NVMe con 970 EVO Plus
970 EVO Plus ofrece mejoras significativas de rendimiento y eficiencia de energía para aplicaciones de gran ancho de banda
[bookmark: _GoBack]Madrid – 22 de enero 2019 – Samsung Electronics Co., Ltd., ha presentado el Samsung 970 EVO Plus, la mejora más reciente de SSD en Memoria no volátil exprés (NVMe). Con un rendimiento líder en la industria y hasta dos terabytes de capacidad, 970 EVO Plus de Samsung establece una nuevo estándar en almacenamiento de alto rendimiento permitiendo a los profesionales de TI, entusiastas de la tecnología y jugadores de videojuegos manejar grandes cargas de trabajo en sus PC.
"Desde que introdujimos las primeras unidades SSD de NVMe en el mercado de consumo en 2015, Samsung ha continuado desafiando las barreras técnicas de diseño y rendimiento de las unidades SSD", explica Dr. Mike Mang, vicepresidente de Marketing de Producto de Samsung Electronics. "El nuevo 970 EVO Plus, impulsado con la última tecnología V-NAND de quinta generación de Samsung, ofrecerá un rendimiento sin precedentes al asumir tareas como la edición de contenido 4K, la simulación del modelado en 3D y actividades muy demandantes como el gaming".
Con la integración de los chips V-NAND más avanzados de la compañía con firmware optimizado, 970 EVO Plus logra mejoras significativas en su rendimiento, alcanzando un 57 por ciento de velocidad de escritura[footnoteRef:1], así como una mayor eficiencia de energía sobre su predecesor, 970 EVO. La nueva unidad ofrece velocidades de escritura y de lectura secuenciales de hasta 3,500 megabytes por segundo (MB/s) y hasta 3,300 MB/s, respectivamente, mientras que las velocidades aleatorias llegan hasta 620,000 IOPS por lectura y hasta 560,000 IOPS en operaciones de escritura[footnoteRef:2]. [1:  Un aumento de rendimiento de hasta el 57 por ciento en la velocidad de escritura aleatoria para la versión de 250 GB.]  [2:  Los rendimientos pueden variar según la versión de firmware de SSD y el hardware y la configuración del sistema. Mediciones de rendimiento basadas en IOmeter 1.1.0. Los rendimientos de escritura se midieron con la tecnología Intelligent TurboWrite activada. Los rendimientos de escritura secuenciales después de la región de TurboWrite Inteligente son: 400 MB/s (250GB), 900 MB/s (500GB), 1,700 MB/s (1TB) y 1,750 MB/s (2TB). Los rendimientos de escritura aleatorios después de la región de TurboWrite inteligente son: 100,000 IOPS (250GB), 200,000 IOPS (500GB), 400,000 IOPS (1TB) y 420,000 IOPS (2TB).
* Probar la configuración del sistema: CPU Intel Core i7-7700K a 4.2GHz, DDR4 2400MHz 32GB, OS-Windows 10 Built 1
] 




Los usuarios pueden actualizar sus dispositivos fácilmente ya que 970 EVO Plus viene en un formato M.2 compacto utilizando la interfaz PCIe Gen3 x4 de PCs de última generación. El 970 EVO Plus también ofrece una garantía[footnoteRef:3] limitada de cinco años y podrá alcanzar los 1,200 terabytes escritos[footnoteRef:4]. [3:  Cinco años o TBW. Para obtener más información sobre la garantía, consulte el documento de garantía adjunto en el paquete.]  [4: Garantía de TBW (Total de bytes escritos) para 970 EVO Plus: 150TB para el modelo de 250GB, 300TB para el modelo 500GB, 600TB para el modelo 1TB, 1,200TB para los de 2TB. ] 

La capacidad de 970 EVO Plus llega con varias opciones de capacidad; la versión de 250 GB, 500 GB y 1 TB de capacidad ya están a la venta en todo el mundo, y la capacidad de 2 TB estará disponible en abril. Los precios sugeridos parten desde los 89.99 dólares. Para obtener más información, incluyendo los detalles de la garantía, visita samsung.com/SSD ó samsungssd.com.
Especificaciones
	Categoría
	970 EVO Plus
	970 EVO

	Interfaz
	PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
	PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3

	Factor de forma
	M.2 (2280)
	M.2 (2280)

	Memoria de Almacenamiento
	Samsung 9x-layer V-NAND 3-bit MLC
	Samsung 64-layer V-NAND 3-bit MLC

	Controlador
	Samsung Phoenix Controller
	Samsung Phoenix Controller

	DRAM
	2GB LPDDR4 DRAM (2TB)
1GB LPDDR4 DRAM (1TB)
512MB LPDDR4 DRAM (250/500GB)
	2GB LPDDR4 DRAM (2TB)
1GB LPDDR4 DRAM (1TB) 
512MB LPDDR4 DRAM (250GB/500GB)

	Capacidad[footnoteRef:5] [5: 1GB = 1,000,000,000 bytes por IDEMA. Se puede utilizar una cierta parte de la capacidad para el uso del archivo del sistema y el mantenimiento, por lo que la capacidad real puede diferir de lo que se indica en la etiqueta del producto.] 

	2TB, 1TB, 500GB, 250GB
	2TB, 1TB, 500GB, 250GB

	Velocidad de escritura/lectura secuencial
	Hasta 3,500/3,300 MB/s
	Hasta 3,500/2,500 MB/s

	Velocidad de escritura/lectura aleatoria
(QD32)
	Hasta 620,000/560,000 IOPS
	Hasta 500,000/480,000 IOPS

	Gestor de software
	Samsung Magician Software
	Samsung Magician Software

	Encriptado
	Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667)
	Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667)

	Bytes Escritos total
	1,200TB (2TB)
600TB (1TB)
300TB (500GB)
150TB (250GB)
	1,200TB (2TB)
600TB (1TB)
300TB (500GB)
150TB (250GB)

	Garantía[footnoteRef:6]6 [6: 6Samsung Electronics no será responsable por ninguna pérdida, incluida, entre otras, la pérdida de datos u otra información contenida en el producto Samsung Electronics o la pérdida de beneficios o ingresos en los que pueda incurrir el usuario. Para obtener más información sobre la garantía, visite samsung.com/ssd. ] 

	Cinco años de garantía limitada
	Cinco años de garantía limitada



###

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wereables, tablets, electrodomésticos, sistemas de redes, memorias, sistemas LSI, fabricación de semiconductores y soluciones LED.
Para más información, por favor, visite la web Samsung Newsroom news.samsung.com/es###
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